VOCI DI CAPITOLATO

Pannello da parete modello Isotecnica Tecnoparete [……] mm schiuma [PUR / PIR specificare la scelta tra le due] (nel caso aggiungere: versione REI [……])

Pannelli ISOTECNICA TECNOPARETE [PUR / PIR specificare la scelta tra le due] (nel caso aggiungere: versione REI [……]) costituito da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciatura di colore bianco grigio esterno e bianco grigio interno, passo utile 1000mm, conformi alle raccomandazioni AIPPEG, profilo esterno microdogato protetto da pellicola pelabile; profilo interno microgrecato; coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche [PUR / PIR specificare la scelta tra le due] con densità media 39 Kg/mc dello spessore di [……] mm.